|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Заместитель Управляющего фондом  «Энергия без границ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.П. Чернов)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | Утверждаю:  Управляющий Фондом  «Энергия без границ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Пешков)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
|  |  |

Программно-аппаратный комплекс для автоматизированного выявления дефектов поверхностей нагрева котлоагрегатов в объеме визуального и инструментального контроля

Программа и методики испытаний

МВАУ.XXXXXX.002ПМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| Действует на изделия | | | |
| ПАК ВИК |  | |  |

Содержание

Глоссарий и перечень сокращений 3

1 Общие положения 4

2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний 5

3 Требования безопасности 6

4 Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик); 7

Лист согласования 13

Приложение А. 14

Приложение Б 15

Приложение В. Перечень рекомендуемых средств измерений и контроля 16

Лист регистрации изменений 17

# Глоссарий и перечень сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БВС | Беспилотное воздушное судно |
| ВИК | Визуальный и инструментальный контроль |
| ДУ |  |
| КД, ЭТД, ПД | Типы документации согласно ГОСТ |
| ПАК ВИК | программно-аппаратный комплекс для автоматизированного выявления дефектов поверхностей нагрева котлоагрегатов в объеме визуального и инструментального контроля |
| ПМ | Программа и методика приемо-сдаточных испытаний |
|  |  |
| Фотоснимки | Результат съемки ПАК ВИК |

# Общие положения

* 1. Объектом испытаний является - программно-аппаратный комплекс для автоматизированного выявления дефектов поверхностей нагрева котлоагрегатов в объеме визуального и инструментального контроля (далее ПАК ВИК).
  2. Целью испытаний является проверка соответствия ПАК ВИК требованиям ТУ
  3. На испытания предъявляется ПАК ВИК с комплектом ЭТД (РЭ, РО, Паспорт) КД и ПД. Основными документами, определяющими виды испытаний и контроля, последовательности их проведения, контролируемые параметры и нормы на них являются ТУ(ТЗ) на ПАК ВИК, ЭТД, ПД и настоящая программа, и методика приемо-сдаточных испытаний.
  4. Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний приведены в таблице 1.
  5. Перечень рекомендуемого измерительного оборудования, на приёмо-сдаточные испытания представлен в таблице В1 Приложения В. Средства измерения на территории Заказчика предоставляет Заказчик.

Таблица 1 – Объём приёмо-сдаточных испытаний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование испытаний и контроля | Номер пункта ТУ | Методика контроля |
| Проверка требования к комплектности ПАК ВИК | 1.1 | 4.1 |
| Проверка основных параметров и характеристик | 1.2 | 4.2 |
| Проверка требований назначения ПАК ВИК | 1.3 | 4.3 |
| Проверка требований упаковки | 1.4 | 4.4 |

1. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний
   1. Общие требования к условиям и месту проведения испытаний

Испытания проводятся на Объекте, который утверждает Заказчик

Условия проведения испытаний в топке котлоагрегата:

* чистота поверхностей нагрева всего объема топки,
* положительной температурой воздуха всего объема топки,
* отсутствием тяги на уровне 5 мм вод ст.

Испытания должны проводиться с соблюдением мер безопасности в топке. Мероприятия по обеспечению безопасности на территории проведения испытаний обеспечивают эксплуатанты (владельцы) Объекта.

Персонал, проводящий испытания должен ознакомиться c РЭ на ПАК ВИК и инструкциями по безопасности работы на Объекте.

* 1. Общие требования к порядку работы на изделии

В текущей редакции методики проведения испытаний раскрываются внутри пунктов программы испытаний.

Указание, на методику, инструкции по которой следует определять (измерять) показатель (характеристику), а также формулы расчета для определения показателей (характеристик), которые не могут быть определены прямым или косвенным измерением приведены в соответствующем разделе программы и методик испытаний.

При успешном окончании испытаний заполняется и подписывается Протокол ПСИ.

1. Требования безопасности

При подготовке к испытаниям следует следовать инструкциям, описанным в главе «Подготовка к применению» МВАУ.XXXXXX.002РЭ «Руководство по эксплуатации ПАК ВИК».

Аккумуляторы БВС и пульта должны быть заряжена не менее чем на 70%.

Запрещается запуск БВС при обнаружении какой-либо неисправности комплекса.

Проведение испытаний ПАК ВИК должны производиться в соответствии с правилами, изложенными в МВАУ.XXXXXX.002РЭ «Руководство по эксплуатации ПАК ВИК».

Во время проведения испытаний управление БВС DJI Matrice 300 должно проводиться персоналом с документом подтверждающий квалификацию внешнего пилота БВС или аналогичный, и изучившие DJI matrice 300 RTK - Руководство пользователя v1.8 от 2021-04-19 или новее.

По завершению испытаний ПАК ВИК следует убрать в их транспортировочные кейсы. Не допускается перегрев или транспортировка разряженных (менее 40%) аккумуляторов.

ОСТОРОЖНО! В виду особенностей условий эксплуатации (в помещение) штатные средства навигации (GPS) не работают. Без системы ориентации и проведения обследования в топке котла полеты не совершать!

1. Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик);

Далее будут описаны проверки по каждому пункту ТУ (ТЗ). Таблица соответствия пунктов указана в таблице 1.

* 1. Проверка требования к комплектности ПАК ВИК
     1. Проверка соответствия ПАК ВИК требований п. 1.1. Проверка выполняется путем сверки паспортов (этикеток), ПАК ВИК и составных частей ПАК ВИК на соответствие пункту 1.1 ТУ.

Стенд ПАК ВИК считать соответствующим требованиям, если данная проверка выполнена успешно.

* 1. Проверка требования к определяемым показателям и (характеристикам) и точность их измерений

Проверка требований к определяемым показателям и (характеристикам) и точность их измерений обеспечивается проверкой документацией на соответствующие СЧ.

*Перечень определяемых показателей (характеристик) с указанием наименования, обозначения (при наличии), единицы измерения;*

*- номинальные значения показателей (характеристик) и предельные отклонения от номинальной величины или пределы измерения;*

*- указания, какими видами и на каких этапах видов испытаний определяют показатели (характеристики);*

*- перечень оборудования и материалов (стенды, приборы, приспособления, оснастку, инструмент и др.) для определения каждого показателя;*

*- класс точности измерительного оборудования;*

*- допускаемую погрешность измерения (расчета) определяемых показателей;*

*- указания, по какой методике, инструкции или нормативному документу следует определять (измерять) показатель (характеристику);*

*- правила регулировки (настройки) в процессе подготовки изделия к испытаниям и (или) при испытаниях;*

*- формулы расчета для определения показателей (характеристик), которые не могут быть определены прямым или косвенным измерением.*

*В разделе «Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)» помещают:*

*- схемы испытаний (измерений);*

*- описание метода испытаний (измерений);*

*- формулы расчета.*

* 1. Проверка требований назначения ПАК ВИК
     1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.1 ТУ необходимо выполнить следующие действия:

1. Присоединить полезную нагрузку к платформе.
2. Взять пульт ДУ, взлететь согласно DJI matrice 300 RTK - Руководство пользователя v1.8 от 2021-04-19 или новее.
3. Убедиться, в том, что БВС в сборе с полезной нагрузкой стабильно держится в воздухе.
4. *В полуавтоматическом режиме: отклонить стики на джойстике, убедиться в том, что платформа в ожидаемых направлениях меняет своем положение.*
5. *Платформа (кроме режима S смотри руководство пользователя* DJI matrice 300*) оснащена системой предотвращения столкновений*
6. *В автоматическом режиме: запустить автоматическое сканирование стены.*

Пункт считать выполненным, а ПАК ВИК соответствующим требованию если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.2.1 ТУ необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять полезную нагрузку
2. Взять пульт ДУ, взлететь согласно DJI matrice 300 RTK - Руководство пользователя v1.8 от 2021-04-19 или новее.
3. Нажать на кнопку остановки полета (6) см стр 11 DJI matrice 300 RTK - Руководство пользователя v1.8 от 2021-04-19 или новее

Пункт считать выполненным, а ПАК ВИК соответствующим требованию если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.2.2, п. 1.3.2.3 ТУ необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять полезную нагрузку
2. Взять пульт ДУ, взлететь согласно DJI matrice 300 RTK - Руководство пользователя v1.8 от 2021-04-19 или новее.
3. На пульте ДУ перейти в соответствующие меню
4. Увидеть на экране интересующую информацию(телеметрию и картинку с камеры)

Пункты считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.2.4 ТУ.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если пункт 4.3.1 выполнен.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.3.1 ТУ.

1. Взять платформу, поднести к стене.
2. Полученное измеренное значение дальности сравнить с дальностью полученной с помощью рулетки.
3. Разница не должна превышать 10%.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.4.1-1.3.4.7 ТУ.

Нужна комплексная проверка

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.4.8 ТУ.

1. После проведения съемки извлечь карту памяти из БВС
2. Убедиться, что на карте присутствуют снимки текущей даты (выставленной на БВС) и места.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.4.9 ТУ.

В полуавтоматическом режиме согласно РП DJI используя пульт ДУ подлететь к интересующему месту

Провести съемку (правый триггер) см РП DJI.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.5.1 ТУ.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если пункт 4.3.8 выполнен.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.5.2 ТУ

Включить прожектор с пульта ДУ

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.6.1 ТУ

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если пункт 4.3.1 выполнен.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.7.1 ТУ

1. Подключить зарядную станцию к сети
2. Вставить аккумуляторы зарядную станцию
3. Убедиться, что загорелась индикация заряда аккумулятора
4. При необходимости вставить аккумуляторы в другие слоты и повторить предыдущий пункт. Проверить заряд подключив аккумуляторы к БВС или/и пульту ДУ.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.1 ТУ

Ознакомиться с документацией поставляемой вмести с мобильной рабочей станцией.

Сравнить данные, указанные в документации с паспортом на НАС ВК

Убедиться, что характеристики мобильной рабочей станции не хуже характеристик комплекса

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.2 ТУ

1. Включить мобильную рабочую станцию
2. Запустить ярлык приложения GUI.exe
3. Запустить ярлык приложения Сети машинного обучения
4. Запустить ярлык приложения БД SQL

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если приложения запустились.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.3 ТУ

GUI

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.4.1 ТУ

Алгоритмы распознавания дефектов используют оптимальные решения для выявления дефектов по изображениям. Выявляются дефекты с использованием не менее двух различных алгоритмов.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.4.2 ТУ

Сети машинного обучения

Прогнать через сеть машинного обучения 100 снимков с дефектами (при нехватке снимков с дефектами разрешается использовать синтетически созданые снимки) сеть должна найти и классифицировать не менее 98 снимков с дефектами.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.4.3 ТУ

Определенная часть найденных дефектов передается эксперту для ручной разметки и являться элементом обучения системы

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.4.4 ТУ

Обучение искусственного интеллекта проводится:

1. для разных наборов изображений (снимки с различной разрешением и контрастностью) и нескольких методов машинного обучения;
2. выявление аномалии по изображениям без определения того или иного дефекта;
3. соотношение обучающей выборки к тестируемому набору снимков не менее 60/40 и не более 80/20.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.4.5 ТУ

Постоянное дообучение с учетом внесения фактических данных по выявленным дефектам в случаях уточнения результатов осмотров с использованием существующих методов.

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* + 1. Для проверки соответствия ПАК ВИК требованию п. 1.3.8.5 ТУ

БД SQL

Открыть базу данных

Создать запрос

При накоплении отчетов по запросу выдаются сгруппированные по одинаковым дефектам

Пункт считать выполненными, а ПАК ВИК, соответствующий требованиям, если данная проверка выполнена успешна.

* 1. Проверка требований упаковки

Проверку считать выполненным, а ПАК ВИК соответствующим требованию пункта 1.4 ТУ если выполнен пункт 4.1.1.

ПАК ВИК соответствует требованиям ТУ и прошел испытания если:

* выполнил все испытания, приведенные в данном (четвертом) разделе.
* в пределах установленной зоны обследования обеспечить распознавание 5 видов дефектов с сходимостью не менее 98% относительно фактически зафиксированных дефектов на объекте.
* процесс полета БПЛА при проведении обследования фотографирования был осуществлён в автоматическом режиме (управление полетом без участия человека)

Лист согласования

# Приложение А.

ГОСТ РВ 15.307-2002 Форма 6

**ПРОТОКОЛ №**

приемосдаточных испытаний изделий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование или индекс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено­вание параметров | Еди­ница вели­ | обозначение документов  номера пунктов | | Требования[[1]](#footnote-1)\*  к параметру | | | Данные испыта­ний | Дата | Подпись предста­витель­ | При­меча­ние |
| (показате­лей, признаков) изделий | чины | техни­ческих требований | методов испыта­ний (кон­троля) | но­мин. | пред откл | пред зна­че­ние | (контро­ля) |  | ства заказчика |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделия (партии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование или индекс

соответствуют требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обозначение документов

приняты и годны для использования по назначению (эксплуатации).

Изделия (партии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование или индекс

не соответствуют требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обозначение документов

и подлежат возврату ОТК.

Представительство заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы, фамилия дата

# Приложение Б

Таблица Б1 - Соответствие требований ТЗ пунктов ТУ и настоящий программы и методик испытаний

# Приложение В. Перечень рекомендуемых средств измерений и контроля

Таблица В.1 Перечень рекомендуемых средств измерений и контроля

|  |  |
| --- | --- |
| Средство измерения | Примечание |
| Рулетка | 2-5м |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Лист регистрации изменений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов | | | | Всего  листов  в докум. | №  докум. | Подпись | Дата |
| изменен--ных | заменен--ных | новых | аннулиро--ванных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \* Для отдельных параметров может предусматриваться задание требований к параметру в виде предельных значений (“не более”; “не менее”) вместо задания номинального значения с предельными отклонениями. При оценке значений параметров по качественным признакам (калибры, контрольно-поверочная оснастка и т.п.), а также при использовании автоматизированных средств контроля (без записи параметров) в протоколах испытаний допускается вместо фактического количественного значения контролируемых параметров указывать “Соответствует КД (ТУ)”. [↑](#footnote-ref-1)